{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["技术要求","技术参数要求"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术要求","index":0,"n_rows":7,"n_cols":6,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,5],[5,0,5,1],[5,2,5,5],[6,0,6,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购项目清单：洗手池、全自动化学发光免疫分析仪、糖化血红蛋白分析仪采购项目二次"]
["序号","项目名称","数量或规模","资金预算（万元）","资金来源","备注（规格）"]
[1,"驻马店市中心医院妇女儿童医院污水站运营采购项目","见清单",24,"自筹"]
[]
["合计"]
["备注",null,"本次合同服务期限为一年，合同到期后，经甲方同意可续签一年，最多可续签两年。"]
["技术要求及配置确认书\n一、项目名称、数量：驻马店市中心医院妇女儿童医院污水站运营采购项目                                              \n二、项目用途说明： 确保妇女儿童医院污水处理站正常运行                                       \n三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）： \n                                                          \n                                                          \n\n四、详细技术要求、参数及产品资料等：\n1、税务登记证、营业执照、组织机构代码或三证合一的营业执照；2、投标人须具备环保工程专业承包贰级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具备有效的资质证书、安全生产许可证；3、法人签字并加盖公章的委托书；4、投标人的身份证及复印件；5、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）；6、近三年（2018、2019、2020）任意一年经第三方审计的审计报告；7、投标人须具备同类项目业绩（同类项目业绩指医院运营维保类项目）；8、投标人须为本项目污水处理站安全智能管理平台产品的生产商或代理商；9、投标人或授权厂家需提供一套免费的“医疗废水监控系统”；10、近三年内参加招投标活动在经营活动中没有重大违法违纪记录的书面声明。11、不接受联合体投标。开标时，投标企业需提供上述证件的原件或复印件加公章由评委审验。                                                     \n五、售后服务条件及交货日期（或工期）：\n                                                   \n五、推荐供应商清单\n一、除公开招标、单一来源外的其他院内采购方式，可推荐三家以上供应商，并且要具有可比性。\n二、填写内容包括供应商名称、联系人、联系方式，产地、品牌或资质。\n推荐供应商1                                              \n                                                         \n推荐供应商2                                              "]

{"sheet":"技术参数要求","index":1,"n_rows":50,"n_cols":1,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,25],[2,0,2,25],[3,0,3,25],[4,0,4,25],[5,0,5,25],[6,0,6,25],[7,0,7,25],[8,0,8,25],[9,0,9,25],[10,0,10,25],[11,0,11,25],[12,0,12,25],[13,0,13,25],[14,0,14,25],[15,0,15,25],[16,0,16,25],[17,0,17,25],[18,0,18,25],[22,0,22,25],[23,0,23,25],[24,0,24,25],[25,0,25,25],[26,0,26,25],[27,0,27,25],[28,0,28,25],[29,0,29,25],[30,0,30,25],[31,0,31,25],[32,0,32,25],[33,0,33,25],[34,0,34,25],[35,0,35,25],[36,0,36,25],[37,0,37,25],[38,0,38,25],[39,0,39,25],[40,0,40,25],[41,0,41,25],[42,0,42,25],[43,0,43,25],[44,0,44,25],[45,0,45,25],[46,0,46,25],[47,0,47,25],[48,0,48,25],[49,0,49,25]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["技术参数要求"]
[]
["一、运营要求"]
["运维人员配置：值班运维人员3人（必须配备不低于1名技术人员）"]
["日常工作要求："]
["1、运营公司承担污水处理站的日常管理与操作，包括：操作人工管理、设备运行管理和工作状况记录；设备清洁、维护保养与数据管理等工作。"]
["日常记录及保管应满足运营要求，各项规章制度、培训、记录详细完整，可随时备查。"]
["操作人员的管理、工资、劳保产品由运营单位负责，操作人员应具有相应资质并取得上岗资格，甲方有监督的权利。"]
["保证污水处理设施的安全运行：防止污水漫溢，及时清理栅渣、悬浮物和淤泥，负责处置好污水站的废渣、污泥等工作，清理出的废渣、废液、污泥存放于甲方指定位置、由甲方委托的有资质的专业处理机构外运处置。"]
["2、建立健全的水质检测和相关环保检测制度，按照国家环保部门规定的检测项目、检测频率和有关标准、方法定期进行日常检测（具体检测项目可参照排污许可证）。"]
["3、污水站运营中出现设备故障需要进行设备及配件更换的1000元人民币以内（包括1000元人民币）由运营单位承担，1000元人民币以上由运营单位及时提交更换申请、相应设备及配件由甲方另行采购。"]
["4、运营单位需提供由于设备故障导致污水站运行无法正常运行时的应急预案，及时有效的进行应急处理。如由运营单位未能及时发现、未能及时提交更换申请的、将由运营单位承担相应后果并接受相关处罚。"]
["5、建立完善安全生产制度和事故紧急应急机制，防止安全事故发生。"]
["在日常工作中，操作人员必须遵守院方的各项规章制度。运维单位负责对污水站所用工人的安全生产教育培训、应急处理培训等各种培训，在工作过程中出现任何人身意外伤害和损失均由运营单位承担。"]
["6、建立完整的运营档案资料等，长期保存。接受采购方指派人员的管理和监督。"]
["7、维持污水处理站设备间及值班室的环境卫生。"]
["8、运营单位应具备污水处理新标准能力；运营单位操作人员具备污水操作工上岗资格证书。"]
["9、实行24小时值班制度。相关人员保持通讯工具畅通，以便做到准确、安全快速处理故障。"]
["10、协助甲方完成院内各类环保工作、提供技术服务工作。"]
[]
["二、医疗废水安全管理平台系统要求"]
[]
["加装网关对接污水处理系统PLC，将相关设备运行参数上传至平台，出现问题及时报警，具体实现功能如下："]
["（1）实时监测"]
["提供对设备的水质及流量等数据的实时监测。"]
["（2）工艺组态图展示"]
["系统可以提供2.5D工艺组态图，结合监测设备情况实现数据的实时动态展示，并且可以查询对应的历史数据。同时展示各类型测点的告警阈值。"]
["（3）精准预警"]
["实时上传数据通过时点、时段、多测点多设备联合分析，结合监测点位开关及回路线缆状态、设备台账信息、维修记录、保养记录等，实时进行精准预警。"]
["（4）告警体系"]
["提供完善的告警体系，包括告警级别、告警推送（APP、短信、电话、弹窗推送）、告警分级、告警频率、告警分类、告警状态等。"]
["（5）数据统计分析"]
["软件界面实时显示当前模块重点统计数据，包括监测设备数、测点数、总处理告警数、未处理告警数、未处理工单数等等。"]
["可根据用户需求进行同比、环比、多条件分析，以柱状图、折线图、曲线图等图形显示。"]
["提供告警维度统计分析，至少包括同期环比同比分析、告警时间趋势分析、不同级别告警占比、重点设备测点告警排行、工单处理状态占比等等。"]
["提供测点数据统计分析，至少包括多测点同期对比分析、单测点不同时间段同比分析等等。"]
["（6）数据报表"]
["支持多个维度对数据进行查询。"]
["支持告警记录、工单记录通过不同对象筛选查询导出。"]
["根据客户要求的数据进行实时记录。历史数据可以通过曲线方式直观地显示。"]
["提供设备的基础信息管理，维修、维保信息记录以及历史数据查询导出。"]
["系统对重要数据进行统计、分析并存入数据库，对实时数据分类和历史数据进行分类查询，并对数据导出。"]
["（7）设备台账"]
["提供设备的基础信息管理，设备维修、保养记录、告警记录，工单记录管理。"]
["可以编辑修改设备详细信息、维修保养记录等。"]
["支持历史数据查询导出。"]
["（8）PC和APP数据共享"]
["系统监测设备测点数据可以通过接口将各种信息接入管理平台，指标异常时，能够通过显示及声音提示方式，在PC端和手机APP端发出故障报警预警。"]
["支持PC端和APP端推送和查看预警告警信"]
[" "]