{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["技术要求","技术参数"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术要求","index":0,"n_rows":6,"n_cols":5,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,4],[0,8,0,9],[1,9,1,10],[1,11,1,12],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[5,0,5,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购项目清单：门诊楼一层、3号楼一层智慧化卫生间改造 "]
["序号","项目名称","数量或规模","资金预算","资金来源"]
[1,"门诊楼一层、3号楼一层智慧化卫生间改造 ","见清单","35.6776万元","自筹"]
["合计",null,null,"35.6776万元"]
["备注"]
["技术要求及配置确认书\n一、项目名称、数量：门诊楼一层、3号楼一层智慧化卫生间改造\n二、项目用途说明：根据大型医院巡查中关于推进“公厕洁净化”要求，为进一步提高卫生间管理水平，对门诊楼一层、3号楼一层共5个卫生间进行安装智慧化管理系统和部分土建改造。  \n三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）：投标人须具备条件：1、在国内工商管理部门注册，具有独立的企业法人资格；2、本次招标采购项目内容在其经许可的经营范围内。\n3、具有建筑工程施工总承包相关资质。4、需免费提供一套管理平台软件及大数据统计软件。6、具体采购产品要求详见附件。 \n四、详细技术要求、参数及产品资料等：①、税务登记证、营业执照、组织机构代码或三证合一的营业执照；②、法人签字并加盖公章的委托书；③、投标人的身份证及复印件；④、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）；、近三年内参加招投标活动在经营活动中没有重大违法违纪记录的书面声明。 提供近期一份及以上类似业绩合同。开标时，投标企业需提供上述证件的原件或复印件加公章由评委审验。                           \n五、售后服务条件及交货日期（或工期）：质量承诺（包括质保期及质保金）   \n                       五、推荐供应商清单\n 一、除公开招标、单一来源外的其他院内采购方式，可推荐三家以上供应商，并且要具有可比性。\n 二、填写内容包括供应商名称、联系人、联系方式，产地、品牌或资质。\n推荐供应商1                                                \n                                                         \n推荐供应商2                                                \n                                                         \n推荐供应商3                                                \n                                                         \n推荐供应商4                                                \n                                                         \n推荐供应商5                                             "]

{"sheet":"技术参数","index":1,"n_rows":70,"n_cols":6,"rows_kept":70,"merged":[[0,0,0,5],[1,1,1,2],[5,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[10,0,11,0],[10,1,12,1],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[14,0,14,5],[15,1,15,2],[19,1,20,1],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[24,0,25,0],[24,1,26,1],[24,3,25,3],[24,4,25,4],[24,5,25,5],[28,0,28,5],[29,1,29,2],[33,1,34,1],[35,0,36,0],[35,1,36,1],[35,2,36,2],[35,4,36,4],[35,5,36,5],[38,0,39,0],[38,1,40,1],[38,3,39,3],[38,4,39,4],[38,5,39,5],[42,0,42,5],[43,1,43,2],[47,1,48,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[49,2,50,2],[49,4,50,4],[49,5,50,5],[52,0,53,0],[52,1,54,1],[52,3,53,3],[52,4,53,4],[52,5,53,5],[56,0,56,5],[57,1,57,2],[61,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[63,2,64,2],[63,4,64,4],[63,5,64,5],[66,0,67,0],[66,1,68,1],[66,3,67,3],[66,4,67,4],[66,5,67,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["门诊楼一楼东侧智慧厕所管理系统产品清单"]
["序号","内容",null,"要求","单位","数量"]
[1,"管理主机","智能网关","物联网智能网关为高集成度、综合型智能设备。设备集硬件设备接入、数据处理分析、多媒体显示、4G网络路由等多位一体设计。网关可接收男、女厕入口的客流统计数据，接收蹲位传感器数据，各种环境数据，并对数据进行分析、整理上传至云平台；设备可接LED或LCD大屏，显示厕所平面图和厕内数据信息展示；支持远程多媒体播放，包括音乐、视频、图片、滚动字幕等；支持云端平台的远程管理，能管理各种传感器设备的升级、运行状态监管等。","台",1]
[2,"引导大屏","LCD屏（≥50）","厕所引导、显示厕位平面图，厕位使用情况，客流、环境等数据，支持开机自定义信号源输入","台",1]
[3,"客流量检测","客流统计终端","客流量统计设备，基于智能视频分析方式，识别人体并判断行走轨迹（进或出）获得该门口或通道进和出的人数；支持有线网络；吸顶安装。标准环境下准确的为≥90%。男厕、女厕入口通道各安装1台。","台",2]
[4,"厕位占用","激光人体感应器","设备吸顶安装在厕位或便池上方用于检测厕位或便池是否有人占用；探测角度≥10°，探测精度：≥10mm，侦测速度：≥1ms，指示灯：1路LED光源；安装方式及说明：吸顶安装，覆盖范围：10-20CM的半径区域，检测区域内准确率：≥97%（±2%）；","个",4]
[5,null,"厕位指示灯","用于提醒如厕者当前厕位是否有人占用；提醒方式：LED点阵屏，红、绿色的图形+文字形式，显示内容：可定制，包括各类数字、中、英、其他文字字符等，安装方式及说明：支持吊装与壁挂，在厕位门头或第三卫生间门头上方；","台",4]
[6,"S0S","紧急按钮","紧急按钮设备是求助功能的触发设备，用于发送报警信号；","个",4]
[{"$nulls":3},"材质：ABS阻燃材质，触发方式：点按触发或拉绳触发"]
[7,"环境检测","环境检测一体机","传感器（探头），采用无线传输，氨气检测0-200ppm；硫化氢检测0-100ppm；温湿度检测-20°C-80°C/0-100%RH，高灵敏度高精度感应探头，吸顶安装","台",2]
[8,"环境处理","智能离子","采用离子除臭杀菌技术,使用面积约为15㎡(室内)，除氨气≥95%,去异味≥90%,灭菌率≥95%,无需添加化学药剂,净化模块更换周期至少10个月以上","台",2]
[null,null,"除臭杀菌机"]
[9,null,"联动控制器","电器设备联动控制器（I/O），配套集中控制器联动控制，可响应多种联动规则，云端管理。","个",2]
[10,"网络传输","数据流量卡","≥24G/年流量，≥2G\\月","张",1]
["门诊楼一楼西北侧智慧厕所管理系统产品清单"]
["序号","内容",null,"要求","单位","数量"]
[1,"管理主机","智能网关","物联网智能网关为高集成度、综合型智能设备。设备集硬件设备接入、数据处理分析、多媒体显示、4G网络路由等多位一体设计。网关可接收男、女厕入口的客流统计数据，接收蹲位传感器数据，各种环境数据，并对数据进行分析、整理上传至云平台；设备可接LED或LCD大屏，显示厕所平面图和厕内数据信息展示；支持远程多媒体播放，包括音乐、视频、图片、滚动字幕等；支持云端平台的远程管理，能管理各种传感器设备的升级、运行状态监管等。","台",1]
[2,"引导大屏","LCD屏（≥50）","厕所引导、显示厕位平面图，厕位使用情况，客流、环境等数据，支持开机自定义信号源输入","台",1]
[3,"客流量检测","客流统计终端","客流量统计设备，基于智能视频分析方式，识别人体并判断行走轨迹（进或出）获得该门口或通道进和出的人数；支持有线网络；吸顶安装。标准环境下准确的为≥90%。男厕、女厕入口通道各安装1台。","台",2]
[4,"厕位占用","激光人体感应器","设备吸顶安装在厕位或便池上方用于检测厕位或便池是否有人占用；探测角度≥10°，探测精度：≥10mm，侦测速度：≥1ms，指示灯：1路LED光源；安装方式及说明：吸顶安装，覆盖范围：10-20CM的半径区域，检测区域内准确率：≥97%（±2%）；","个",12]
[5,null,"厕位指示灯","用于提醒如厕者当前厕位是否有人占用；提醒方式：LED点阵屏，红、绿色的图形+文字形式，显示内容：可定制，包括各类数字、中、英、其他文字字符等，安装方式及说明：支持吊装与壁挂，在厕位门头或第三卫生间门头上方；","台",9]
[6,"S0S","紧急按钮","紧急按钮设备是求助功能的触发设备，用于发送报警信号；","个",9]
[{"$nulls":3},"材质：ABS阻燃材质，触发方式：点按触发或拉绳触发"]
[7,"环境检测","环境检测一体机","传感器（探头），采用无线传输，氨气检测0-200ppm；硫化氢检测0-100ppm；温湿度检测-20°C-80°C/0-100%RH，高灵敏度高精度感应探头，吸顶安装","台",2]
[8,"环境处理","智能离子","采用离子除臭杀菌技术,使用面积约为15㎡(室内)，除氨气≥95%,去异味≥90%,灭菌率≥95%,无需添加化学药剂,净化模块更换周期至少10个月以上","台",2]
[null,null,"除臭杀菌机"]
[9,null,"联动控制器","电器设备联动控制器（I/O），配套集中控制器联动控制，可响应多种联动规则，云端管理。","个",2]
[10,"网络传输","数据流量卡","≥24G/年流量，≥2G\\月","张",1]
["3号楼一楼东北侧智慧厕所管理系统产品清单"]
["序号","内容",null,"要求","单位","数量"]
[1,"管理主机","智能网关","物联网智能网关为高集成度、综合型智能设备。设备集硬件设备接入、数据处理分析、多媒体显示、4G网络路由等多位一体设计。网关可接收男、女厕入口的客流统计数据，接收蹲位传感器数据，各种环境数据，并对数据进行分析、整理上传至云平台；设备可接LED或LCD大屏，显示厕所平面图和厕内数据信息展示；支持远程多媒体播放，包括音乐、视频、图片、滚动字幕等；支持云端平台的远程管理，能管理各种传感器设备的升级、运行状态监管等。","台",1]
[2,"引导大屏","LCD屏（≥50）","厕所引导、显示厕位平面图，厕位使用情况，客流、环境等数据，支持开机自定义信号源输入","台",1]
[3,"客流量检测","客流统计终端","客流量统计设备，基于智能视频分析方式，识别人体并判断行走轨迹（进或出）获得该门口或通道进和出的人数；支持有线网络；吸顶安装。标准环境下准确的为≥90%。男厕、女厕入口通道各安装1台。","台",2]
[4,"厕位占用","激光人体感应器","设备吸顶安装在厕位或便池上方用于检测厕位或便池是否有人占用；探测角度≥10°，探测精度：≥10mm，侦测速度：≥1ms，指示灯：1路LED光源；安装方式及说明：吸顶安装，覆盖范围：10-20CM的半径区域，检测区域内准确率：≥97%（±2%）；","个",10]
[5,null,"厕位指示灯","用于提醒如厕者当前厕位是否有人占用；提醒方式：LED点阵屏，红、绿色的图形+文字形式，显示内容：可定制，包括各类数字、中、英、其他文字字符等，安装方式及说明：支持吊装与壁挂，在厕位门头或第三卫生间门头上方；","台",10]
[6,"S0S","紧急按钮","紧急按钮设备是求助功能的触发设备，用于发送报警信号；","个",10]
[{"$nulls":3},"材质：ABS阻燃材质，触发方式：点按触发或拉绳触发"]
[7,"环境检测","环境检测一体机","传感器（探头），采用无线传输，氨气检测0-200ppm；硫化氢检测0-100ppm；温湿度检测-20°C-80°C/0-100%RH，高灵敏度高精度感应探头，吸顶安装","台",2]
[8,"环境处理","智能离子","采用离子除臭杀菌技术,使用面积约为15㎡(室内)，除氨气≥95%,去异味≥90%,灭菌率≥95%,无需添加化学药剂,净化模块更换周期至少10个月以上","台",2]
[null,null,"除臭杀菌机"]
[9,null,"联动控制器","电器设备联动控制器（I/O），配套集中控制器联动控制，可响应多种联动规则，云端管理。","个",2]
[10,"网络传输","数据流量卡","≥24G/年流量，≥2G\\月","张",1]
["3号楼一楼西北侧智慧厕所管理系统产品清单"]
["序号","内容",null,"要求","单位","数量"]
[1,"管理主机","智能网关","物联网智能网关为高集成度、综合型智能设备。设备集硬件设备接入、数据处理分析、多媒体显示、4G网络路由等多位一体设计。网关可接收男、女厕入口的客流统计数据，接收蹲位传感器数据，各种环境数据，并对数据进行分析、整理上传至云平台；设备可接LED或LCD大屏，显示厕所平面图和厕内数据信息展示；支持远程多媒体播放，包括音乐、视频、图片、滚动字幕等；支持云端平台的远程管理，能管理各种传感器设备的升级、运行状态监管等。","台",1]
[2,"引导大屏","LCD屏（≥50）","厕所引导、显示厕位平面图，厕位使用情况，客流、环境等数据，支持开机自定义信号源输入","台",1]
[3,"客流量检测","客流统计终端","客流量统计设备，基于智能视频分析方式，识别人体并判断行走轨迹（进或出）获得该门口或通道进和出的人数；支持有线网络；吸顶安装。标准环境下准确的为≥90%。男厕、女厕入口通道各安装1台。","台",2]
[4,"厕位占用","激光人体感应器","设备吸顶安装在厕位或便池上方用于检测厕位或便池是否有人占用；探测角度≥10°，探测精度：≥10mm，侦测速度：≥1ms，指示灯：1路LED光源；安装方式及说明：吸顶安装，覆盖范围：10-20CM的半径区域，检测区域内准确率：≥97%（±2%）；","个",10]
[5,null,"厕位指示灯","用于提醒如厕者当前厕位是否有人占用；提醒方式：LED点阵屏，红、绿色的图形+文字形式，显示内容：可定制，包括各类数字、中、英、其他文字字符等，安装方式及说明：支持吊装与壁挂，在厕位门头或第三卫生间门头上方；","台",7]
[6,"S0S","紧急按钮","紧急按钮设备是求助功能的触发设备，用于发送报警信号；","个",7]
[{"$nulls":3},"材质：ABS阻燃材质，触发方式：点按触发或拉绳触发"]
[7,"环境检测","环境检测一体机","传感器（探头），采用无线传输，氨气检测0-200ppm；硫化氢检测0-100ppm；温湿度检测-20°C-80°C/0-100%RH，高灵敏度高精度感应探头，吸顶安装","台",2]
[8,"环境处理","智能离子","采用离子除臭杀菌技术,使用面积约为15㎡(室内)，除氨气≥95%,去异味≥90%,灭菌率≥95%,无需添加化学药剂,净化模块更换周期至少10个月以上","台",2]
[null,null,"除臭杀菌机"]
[9,null,"联动控制器","电器设备联动控制器（I/O），配套集中控制器联动控制，可响应多种联动规则，云端管理。","个",2]
[10,"网络传输","数据流量卡","≥24G/年流量，≥2G\\月","张",1]
["3号楼一楼西南侧智慧厕所管理系统产品清单"]
["序号","内容",null,"要求","单位","数量"]
[1,"管理主机","智能网关","物联网智能网关为高集成度、综合型智能设备。设备集硬件设备接入、数据处理分析、多媒体显示、4G网络路由等多位一体设计。网关可接收男、女厕入口的客流统计数据，接收蹲位传感器数据，各种环境数据，并对数据进行分析、整理上传至云平台；设备可接LED或LCD大屏，显示厕所平面图和厕内数据信息展示；支持远程多媒体播放，包括音乐、视频、图片、滚动字幕等；支持云端平台的远程管理，能管理各种传感器设备的升级、运行状态监管等。","台",1]
[2,"引导大屏","LCD屏（≥50）","厕所引导、显示厕位平面图，厕位使用情况，客流、环境等数据，支持开机自定义信号源输入","台",1]
[3,"客流量检测","客流统计终端","客流量统计设备，基于智能视频分析方式，识别人体并判断行走轨迹（进或出）获得该门口或通道进和出的人数；支持有线网络；吸顶安装。标准环境下准确的为≥90%。男厕、女厕入口通道各安装1台。","台",2]
[4,"厕位占用","激光人体感应器","设备吸顶安装在厕位或便池上方用于检测厕位或便池是否有人占用；探测角度≥10°，探测精度：≥10mm，侦测速度：≥1ms，指示灯：1路LED光源；安装方式及说明：吸顶安装，覆盖范围：10-20CM的半径区域，检测区域内准确率：≥97%（±2%）；","个",8]
[5,null,"厕位指示灯","用于提醒如厕者当前厕位是否有人占用；提醒方式：LED点阵屏，红、绿色的图形+文字形式，显示内容：可定制，包括各类数字、中、英、其他文字字符等，安装方式及说明：支持吊装与壁挂，在厕位门头或第三卫生间门头上方；","台",5]
[6,"S0S","紧急按钮","紧急按钮设备是求助功能的触发设备，用于发送报警信号；","个",5]
[{"$nulls":3},"材质：ABS阻燃材质，触发方式：点按触发或拉绳触发"]
[7,"环境检测","环境检测一体机","传感器（探头），采用无线传输，氨气检测0-200ppm；硫化氢检测0-100ppm；温湿度检测-20°C-80°C/0-100%RH，高灵敏度高精度感应探头，吸顶安装","台",2]
[8,"环境处理","智能离子","采用离子除臭杀菌技术,使用面积约为15㎡(室内)，除氨气≥95%,去异味≥90%,灭菌率≥95%,无需添加化学药剂,净化模块更换周期至少10个月以上","台",2]
[null,null,"除臭杀菌机"]
[9,null,"联动控制器","电器设备联动控制器（I/O），配套集中控制器联动控制，可响应多种联动规则，云端管理。","个",2]
[10,"网络传输","数据流量卡","≥24G/年流量，≥2G\\月","张",1]